             MODPLAY  *********                            (C) Mark J Cox
             MODPLAY  **                                        1990/1991
             MODPLAY  *******                              
             MODPLAY  **************   

             Amiga fourÄchannel sound module player for PC's
             Hardware devices for great sound output!


    I. CONTENTS
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    How to make:
                Mono output from a parallel port for about 5 pounds
                Mono output from a parallel port for around 1 pound
                Stereo from one parallel port for about 12 pounds
		A +5v power supply
		A 22W amplifier

    This document has been supplied with MODPLAY or MODRES and the
    license agreement attached to the MODPLAY documentation applies
    to this file.


    I. INTRODUCTION
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    MODPLAY will play modules through the PC Speaker as mentioned above, via
    an D to A converter on any of the three possible parallel ports, in stereo
    if you have an D to A converter on both LPT1 and LPT2 (this sounds really
    good) and also through a special board that plays stereo from one
    printer port ("stereoÄonÄ1")

    1. HOW TO MAKE A D/A CONVERTER FOR FIVE POUNDS
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    A simple circuit for HiFi quality sound needs only a few components (and
    this circuit will work with other software).   It even sounds better than
    a Sound Blaster for sampled output!

    You need:

    IC1 a ZN426E (about 3 pounds) (Ferranti or Plessey are UK manufacturers)

    C1 a 10micro-farad electrolytic capacitor (10V or greater)

    C2 a 4.7micro-farad electrolytic capacitor (10V or greater)

    R1 a 380ohm resistor (5%, 1/8W)

    CON1 a phono socket for connecting a lead to your amplifier

    CON2 a 25 way male D-type connector for your parrallel port

    A bit of 10 way cable - or 10 short wires.

    A +5v supply

                               Zn426e    +5V
    D-type pin no  \          ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  ³  
                  (2)  D0  ÄÄÄ´9     14ÃÄÄ´
                  (3)  D1  ÄÄÄ´10      ³ ÚÁ¿ 
                  (4)  D2  ÄÄÄ´11      ³ ³ ³ 390ê
                  (5)  D3  ÄÄÄ´12      ³ ÀÂÙ
                  (6)  D4  ÄÄÄ´13     5ÃÄÄ´
                  (7)  D5  ÄÄÄ´1      6ÃÄÄ´       +
                  (8)  D6  ÄÄÄ´2      4ÃÄÄ³ÄÄÄÄÄÄÄÄ´ÛÄÄÄÄ> TO AMPLIFIER
                  (9)  D7  ÄÄÄ´3   7   ³  ³        10æF  
                              ÀÄÄÄÄÂÄÄÄÙ +Ï        (may not be needed)
                                   ³ 4.7æFÛ  
                                   ³      ³  
                  (25) GND ÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ GND
                                   

    2. USING A DIFFERENT DAC
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    Lots of people have found that they cannot get the ZN* chips outside
    the UK - so heres a circuit that will do the same as above..
    Use a DAC0800 or DAC0801 or DAC0803 from National Semiconductors...

                               DAC 080x   
   Parallel Port Pin          ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿0.01æF  0.1æF
                  (2)  D0  ÄÄÄ´12    16ÃÄÄ´ÛÄÄÄÄ´ÛÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄ GND 
                  (3)  D1  ÄÄÄ´11      ³                ³
                  (4)  D2  ÄÄÄ´10    15ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÛÛÛÛÛÛÄÙ5kê 
                  (5)  D3  ÄÄÄ´9       ³                 
                  (6)  D4  ÄÄÄ´8     14ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÛÛÛÛÛÛÄ¿5kê 
                  (7)  D5  ÄÄÄ´7     13ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                  (8)  D6  ÄÄÄ´6      2ÃÄÄ´ÛÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄ +5V
                  (9)  D7  ÄÄÄ´5 3 1  4ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ÛÄÄÄÄ> TO AMPLIFIER
                              ÀÄÄÂÄÂÄÄÄÙ0.1æF    + 10æF  
                                 ÀÄ´             (may not be needed)
                                   ³        
                  (25) GND ÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ GND

    The 0.01uF and 2x 0.1uF   capacitors are Ceramic.  Resistor values
    not critical
     

    2. GETTING A +5V POWER SUPPLY
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    Catalogues such as MAPLIN (uk) provide simple circuits for obtaining
    a +5v power supply (it only has to be 100mA maximum).  Alternatively
    you could tap +5v off the keyboard connector or use 3 1.5volt
    batteries (or even 4 1.5volt batteries with two diodes in series to
    drop the voltage).  In fact, anything that produces a voltage in the
    range 4.5 Ä 5.5 volts. (in fact you can even tap +5v from the game
    port).  Don't forget to connect the 0v of your power supply to the GND
    rail shown.

    Heres a simple circuit for +5v from mains.  Mains voltage is lethal
    so always get a qualified person to make this if you are unsure.  Make
    certain that the mains voltage is completely isolated from the computer
    side and that it is impossible to touch - If you don't want to take the
    risk then don't make this circuit.

           ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿     ÷ÚÄÄÄ¿+                  ÚÄÄÄÄÄÄ¿
           ³           ³      ³ B ÃÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ´ 7805 ÃÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ +5V
    ÄÄÄÄÄÄÄ´Step down  ÃÄÄÄÄÄÄ´ R ³     ³+      ³     ÀÄÄÂÄÄÄÙ    ³+
    Mains  ³transformer³ 6V   ³ I ³    ÍØÍ C1  ÍØÍ C2    ³       ÍØÍ C3
           ³to 6VAC    ³ AC   ³ D ³     ³       ³        ³        ³
    ÄÄÄÄÄÄÄ´           ÃÄÄÄÄÄÄ´ G ³     ³       ³        ³        ³
           ³           ³      ³ E ÃÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄ 0V
           ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ     ÷ÀÄÄÄÙ-

    C1     1000 æF electrolytic capacitor            (Circuit from Kenneth
    C2     0.1 æF  ceramic capactitor                 Aaron, Israel)
    C3     100 æF  electrolytic capacitor
    BRIDGE any diode bridge


    3. HOW TO MAKE AN EVEN CHEAPER D/A
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    For the price of 20 1% resistors and a plug, with no power supply
    needed you can make a D/A converter that sounds close to the IC
    one above (it seems only the UK can get a Plessey ZN426E)

    You need one plug for your amp, one for your parallel port and
    9 20k and 9 10K resistors
    Use 1% resistors if possible Ä and 20k sound much better than 22k

          Printer Port:

          signal   pin        20k   20k
          D0       2      >ÄÄÄ°°°ÄÂÄ°°°ÄÄ0v
                              20k ° 10k
          D1       3      >ÄÄÄ°°°Ä´
                              20k ° 10k
          D2       4      >ÄÄÄ°°°Ä´
                              20k ° 10k
          D3       5      >ÄÄÄ°°°Ä´
                              20k ° 10k
          D4       6      >ÄÄÄ°°°Ä´
                              20k ° 10k
          D5       7      >ÄÄÄ°°°Ä´
                              20k ° 10k
          D6       8      >ÄÄÄ°°°Ä´
                              20k ° 10k
          D7       9      >ÄÄÄ°°°Ä´
                              20k ° 10k  100nF
                                  ÃÄÄÄÄÄÄ´ÛÄÄÄÄ> TO AMPLIFIER
                                  ° 10k
          GND      20     >ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>
                                  0v
          
     Thanks to Harry Stox for the above circuit.  Again, make sure all
     the 0v lines are connected together.  The 100nF capacitor may not
     be needed, try removing it if this circuit sounds poor.


 
    4. STEREO-ON-1 BOARD
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    It is possible to play in stereo with only one parallel port (MODPLAY
    version 2.00 onwards) using the circuit below.  MODPLAY will
    automatically detect this circuit if it is present and work out what
    address it is at Ä so you can plug it into any of your parallel ports. 
    MODPLAY needs no further options and will default to playing through
    this device.  The +5v supply can be  anywhere between 4.5 and 5.5 volts
    so it could be run from three 1.5v  batteries. (Or from four
    rechargable batteries as these are only 1.2v) 

    * Stereo-on-1 works from MODPLAY 2.03 onwards where it did not in 2.00 *

    You can use your stereo-on-1 board with other programs that require
    a single D/A on the port as follows:

    Find out what address your port is at (LPT1 = 0378, LPT2 = 0278) and
    add 2 (LPT1 = 037A, LPT2 = 027A).  Go into DEBUG and type
    o 37a,0       (replacing 37a with the port address)
    q
    Then all sound directed to the parallel port will come out of both
    channels. 

                                ZN428
                                ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿         390ê
              ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´11           6ÃÄÂÄÄÄÄÂÄ±±±±±ÄÄ+5v
              ³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´12           7ÃÄÙ    ³ 
              ³ ³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´13           3ÃNC    ³      
              ³ ³ ³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´14            ³      ³  + 10æF
              ³ ³ ³ ³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´15           5ÃÄÄÄÄÄÄ³ÄÄÄ¶ÃÄÄÄÄÄ> Left out
              ³ ³ ³ ³ ³ ÚÄÄÄÄÄÄÄ´16            ³      ³     0vÄÄÄ>
      20 >Ä0v ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÚÄÄÄÄÄ´1           10ÃÄÄ+5v ³ 
              ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÚÄÄÄ´2            9ÃÄÂÄ0v ³      
      14 >ÄÄÄÄ³Ä³Ä³Ä³Ä³Ä³Ä³Ä³ÄÄÄ´4            8ÃÄÙ    ³    
              ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ      ³    
      11 >ÄÄÄÄ´ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³   ZN428                 ³  + 1æF    
              ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿      ÃÄÄÄ¶ÃÄ0v
       9 >ÄÄÄÄÁÄ³Ä³Ä³Ä³Ä³Ä³Ä³ÄÄÄ´11 D7   VRIN 6ÃÄÄÄÄÄÄÙ
       8 >ÄÄÄÄÄÄÁÄ³Ä³Ä³Ä³Ä³Ä³ÄÄÄ´12 D6  VROUT 7Ã NC
       7 >ÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄ³Ä³Ä³Ä³Ä³ÄÄÄ´13 D5     NC 3Ã NC     
       6 >ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄ³Ä³Ä³Ä³ÄÄÄ´14 D4         ³        + 10æF
       5 >ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄ³Ä³Ä³ÄÄÄ´15 D3    OUT 5ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¶ÃÄÄÄÄÄ> Right out
       4 >ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄ³Ä³ÄÄÄ´16 D2         ³           0vÄÄÄ>
       3 >ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄ³ÄÄÄ´1 D1     +V 10ÃÄÄ+5v    
       2 >ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄ´2 D0     0v  9ÃÄÂ0v
       1 >ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´4 !EN    0v  8ÃÄÙ
      25 pin male D connector   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 


      Notes:

      Make sure all the 0v lines are connected together and connected to the
      0v line of your power source.  Also, make sure the +5v lines are 
      connected together.  The lines marked 'NC' do not need to be connected.  

      If a ZN428 is not available, any D/A with input latches will work -
      the D/A should latch the data bus when pin 4 (!EN) is low.

      Ä³Ä = No connection, ÄÅÄ = joined

      The above circuit (Stereo-on-1) is (C) Mark J Cox 1991, 29 Lundie Close
      Stenson Fields, Derby DE2 3AN; and is supplied for personal use only.  
      For any other use, please contact the author at the address above. If 
      this circuit is abstracted or incorporated into any other document or
      circuit then that document or documentation supplied with that circuit
      must contain this paragraph of text.  Any commercial use where not 
      agreed by written contract with the author (Mark J Cox) is prohibited.


     13. STEREO AMPLIFIER
     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

     For those of you who have built a stereo DAC and haven't enough
     inputs to your Amplifier - Kenneth Aaron has supplied this
     circuit which is designed to give a high power (11W per channel)
     high quality, low interference, single rail supply amplifier!

      Enable
     >ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ +12v
                    ³+       ³   ³    ³
                   ÍØÍ 10æFÚÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄ¿
           0v ÄÄÄÄÄÄÙ      ³ 7   13   3    1ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Left
      Left     470nF    ÚÄÄ´4              2ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Speaker
     >ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ×ÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ³                ³
                        ÀÄÄ´5   TDA 7370  14ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Right
      Right    470nF    ÚÄÄ´11            15ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Speaker
     >ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ×ÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ³                ³
                        ÀÄÄ´12              ³
                    +ÚÄÄÄÄÄ´6    8   9    10ÃÄNC
               47æF ÍØÍ    ÀÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÙ
                     ³           ³   ³
                     ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 0v

     Make sure that 0v of the +12v supply is connected to all the 0v
     connections on the main circuit.   The enable line has to be tied
     to +12v to 'switch on' the amp


     14. AUTHOR
     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

     Before June 1992:
     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
     Mark J Cox                 Electronic Mail:
     17 Kirkburn Place                   m.j.h.cox@bradford.ac.uk
     Bradford                    
     W. Yorks, UK               If that fails - try:
     BD7 2BZ                             bc732@cleveland.freenet.edu
                               
     After June 1992:
     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
     29 Lundie Close           	Check the latest version out!
     Stenson Fields            	For a Bradford Address.... after
     Derby, UK                 	June!
     DE2 3AN                   


